**Smart multifunkciós világító- és tartóoszlopok**

Magasság: 3-12m

Alkonykapcsolóval, mozgásérzékelővel ellátott, távolról vezérelhető -és fényerőszabályozható LED közvilágítási lámpatesttel szerelve (30-180W).

**integrált**

Wifi routerrel,

térfigyelő kamerával,

töltőállomással elektromos járművek részére (is),

Egyérintéssel működő segélyhívó gombbal,

mikrofonnal,

színes, érintőpanellel működő LED képernyővel

**Alkalmazási területek:**

parkolók, parkolóházak, zöldövezetek, parkok, sportlétesítmények